Устранение барьера между человеком и компьютером

(компьютер будет понимать информацию в письменном виде, человеческий голос и т.д.)

Элементарная база- микропроцессор.

Компактные, доступные, имеют огромные возможности для разных категорий пользователей.

Элементарная база- интегральные схемы (микросхемы). Для их размещения требуется специальный зал. Увеличился объём памяти.

Элементарная база-транзисторы.

Выполнены в виде стоек, чуть выше человеческого роста, для их размещения нужен специальный зал, под полом проклады-ваются кабели.

Огромные, неудобные и слишком дорогие, часто ломались.

Элементарная база-электронные лампы.

отличия

???????????

после 1970-х годов XX века

после 1960-х годов XX века

1955-1965 годы XX века

1950-е годы XX века

годы

5

4

3

2

1

поколения

«Русский щот»

Блез Паскаль создал первую счётную машину - Паскалину

Русский учёный П. Чебышев сконструировали прибор арифмометр

Аналитическая машина Чарлза Беббиджа

Первое поколение ЭВМ

Джон фон Неймон

Предложил основные принципы устройства и работы ЭВМ.

Первая отечественная ЭВМ была создана в 1951 году под руководством академика

С.А. Лебедева

Второе поколение ЭВМ

Третье поколение ЭВМ

Четвёртое поколение ЭВМ

Архитектура ЭВМ - описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для пользователя и программиста.

Монитор (дисплей) – это устройство вывода на экран

текстовой или графической информации.

Основные характеристики:

максимальная разрешающая способность

800600

1027768

1152864

размер экрана по диагонали

(14,15, 17, 19 дюймовые)

частота обновления кадров

(от 70Гц до 100 Гц и более)

Виды мониторов:

на основе электронно-лучевой трубки

жидко – кристаллические

плазменные

сенсорные

Клавиатура

Клавиатура – устройство ввода информации.

Клавиши по их назначению можно объединить в следующие группы:

буквенно-цифровые

функциональные

специальные

малая цифровая клавиатура

клавиши управления

Виды клавиатуры:

обычная

на инфра-красных лучах

мультимедийная

эргономические

Мышь (манипулятор) – устройство управления курсором.

Виды мышек:

механико-оптические

оптические

на инфра-красных лучах

Виды ковриков:

пластиковые

матерчатые

гелевые

Внутренние устройства системного блока:

материнская плата

процессор

Характеристикой процессора является чистота. Наиболее преемственная чистота

2800-3000-3200 Гц

блок электропитания

устройства внутренней памяти

-ПЗУ (энергонезависима)

-КЭШ память (сверхбыстрая и долговременная память)

-внутренняя (оперативная) – энергозависима. Желательно иметь память 512 МБайт

Внешняя память

Разновидности дисков:

-гибкий диск (дискета)

Объём: 1,44 Мбайт

CD-R (информация записывается только один раз, стереть или перезаписать её невозможно)

CD-RW (информацию можно стирать (всё полностью)

и записывать заново)

Объём: 650-700 Мбайт

- DVD-R

- DVD-RW

Также существуют флэш-карты.

Объём: от 256 Мбайт до 2-ух и более Гбайт.

Объём: 4,7 Гбайт

Слайд 1

Home

2006-09-29T20:36:48