ЦЕНТР СВОБОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «КОД СВОБОДЫ»

ПРЕДМЕТ «ЧЕРЧЕНИЕ» ЧЕРЕЗ ОКНО КОМПЬЮТЕРА

Выполнила

Лозницкая Мария,

ученица 10 «Г» класса,

МОУ «Гимназия им.С.В.Ковалевской»

г.Великие Луки

Псковская область

Руководитель:

Филинов А.Н.,

учитель информатики

2008 г.

Предмет «Черчение»… Многому учит, но и многого требует и от обучаемого.

Шпоночные и шрифтовые соединения, сборочные чертежи изделий, деталирование, особенности строительных чертежей, графических изображений. Так много терминов! И всё это надо изобразить на ватмане – бумаге, которая со временем приходит в негодность. И, главное, в самый неподходящий момент, когда работу нужно сдавать на проверку учителю. А ведь столько труда вложено в этот самый чертёж!

И всё-таки выход есть. Когда в очередной раз принесла в школу испорченный из-за дождя чертёж, моему терпению пришёл счастливый конец, и я решилась познакомить своего преподавателя с программой QCad, позволяющей легко, быстро и правильно рисовать и изменять чертежи.

Кто чертил, тот знает, как часто приходится именно изменять изображения из-за допущенных ошибок и неточностей. А черчение – это такой предмет, который требует постоянных доработок, концентрации внимания и… СИЛЫ ВОЛИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. Но вот её – силы воли – как раз нам подростком и не хватает. В конце концов, бросаешь карандаш, мнёшь лист и выбрасываешь его куда подальше. И совершенно другое дело – работа в программе QCad: Техническое черчение в ALTLinux!

Мне не раз приходилось сталкиваться, видеть, как выполняются графические изображения в программах illustrator или Corel Draw (в семье есть web-дизайнер), но выполняя чертежи в QCad, я всем «утёрла нос», поскольку эта программа, в отличие от вышеназванных, позволяет выполнять любое точное плоское изображение реального предмета. Всё-таки инструменты векторной графики – это лишь рисунок, более менее приближенный к реальности, изображение, в котором основной акцент делается на эстетику картинки, а не на точность изображаемого предмета. Для меня важно, что данная программа позволяет выбрать язык, с которым я хочу работать. Русский? Пожалуйста. Хочешь лучше усвоить английский? И здесь тебе никто не помешает.

Работать с этой программой очень просто. Для начала необходимо определить и выбрать необходимые параметры предполагаемой детали: по форме, по геометрическим характеристикам положения, по своим начальным и конечным точкам, определяющим его размер, по цвету, толщине, типу характеристик и по своей принадлежности к слою.

Не совсем поняла педагог, что такое слой. Объясняю, чтобы стало понятно: это, проще говоря, уровень, план. На каждом уровне своя часть изображения. Он может перемещаться, удаляться, замораживаться, становиться невидимым, не затронув содержания других уровней. Функционирующим будет лишь тот уровень, с которым вы работаете: в нём вы будете изменять цвет, толщину линий и т. д. А вот если вы захотели сделать сложную деталь, то смело начинайте последовательную работу с другими слоями, изменяя их параметры, создавая определённые части своей детали.

Кроме всего прочего, в этой программе подкупает возможность задавать команду, состоящую из нескольких последовательных операций. QCad учтёт и определённый порядок этих операций, и, при необходимости, укажет следующую операцию. Для меня это имеет огромное значение, поскольку подобная консультация от Программы помогает работать системно, сосредоточенно и внимательно.

Рисовать в данной программе можно разными способами: хочешь - сам задавай профиль линиям (прямым), хочешь – занимайся подгонкой линий под нужные тебе параметры. Для этого смело нажимай правую кнопку мыши, возвращайся в главное меню, выбирай <edit><Trim two object>; указывай линию, которую хочешь обрезать, затем – линию, на которой будешь фиксировать обрезанную.

Ну а для того, чтобы убедить в простоте и точности рисования в программе QCad, лучше всего продемонстрировать.

1.Устанавливаю формат страницы (черчение – предмет, подчиняющийся стандартам, программа автоматически загружает используемый формат). После загрузки формата удаляю ненужные слои, переименовываю необходимые. Это просто: есть иконка с изображением нескольких листов. Нажимаю – выпадает список слоёв, выбираю нужный, он становится ярким. Глаз, изображённый рядом, позволит сделать слой видимым или невидимым (глаз закрыт или открыт соответственно). Да и вообще всё в этой программе соответствует логике: хочу добавить слой – нажимаю «+», удалить – «-», пустые слои – в мусорную корзину.

2. Нажимаю сверху в строке «черчение», выбираю из перечисленных меню «линия», потом выбираю «прямоугольник», рисую прямоугольник по нужным мне размерам. Нарисованный прямоугольник нужно измерить, для этого нужно выбрать в верхней строке «размер», из перечисленных меню выбираю «горизонтальный» или «вертикальный» и устанавливаю размер. Получился прямоугольник с нужными мне параметрами.

3. Теперь можно нарисовать круг. Для этого выбираем в верхней строке «черчение», в перечисленных меню выбираем «окружность», дальше «круг по двум точкам». Рисуем круг по нужным нам размерам, для того чтобы измерить, какого радиуса наш круг, нам нужно выбрать в верхней строе «размер», выбираем «диаметральный» и измеряем диаметр. Рисунок готов.

4. Можем нарисовать сложный рисунок. Для этого выбираем в верхней строке «черчение», из перечисленных меню выбираем «линия», потом «многоугольник» и рисуем треугольник, чуть-чуть скошенный влево. Нарисуем второй треугольник, действие повторяется, основание треугольника будет находиться вверху и левая точка основания совпадет с верхней частью первого треугольника, т.е. верхняя часть окажется внизу. Теперь измерим основание второго треугольника, которое находится вверху, для этого выберем в верхней строке «размер», из перечисленных меню выберем «горизонтальный». Измерим теперь угол первого треугольника, для этого выберем в верхней строке «размер». Измерим угол между сторонами первого треугольника и второго, для этого выберем в верхней строке «размер». Измерим расстояние от вершины первого треугольника до вершины второго треугольника, для этого выберем в верхней строке «размер», из перечисленных меню выберем «горизонтальный». И рисуем круг, середина которого будет вершина второго треугольника.

5. Нарисуем круг. Для этого выбираем в верхней строке «черчение», в перечисленных меню выбираем «окружность», дальше «круг по двум точкам». Потом рисуем эллипс, для этого выбираем в верхней строке «черчение», в перечисленных меню выбираем «элипс». Рисуем две окружности на сторонах первой окружности. Измеряем им диаметр, для того чтобы измерить, какого радиуса наш круг, нам нужно выбрать в верхней строке «размер», выбираем «диаметральный». Рисуем треугольник слева в первой окружности и измеряем боковую сторону треугольника, для этого нужно выбрать в верхней строке «размер», из перечисленных меню выбираю «горизонтальный». Рисунок готов.

Точно также я выполнила и следующие чертежи:

7

Zver

2008-10-17T10:22:00

LZT_Man